|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редакция от 18 июля 2016 г.    **ПАСПОРТ**  **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  **Шкафы архивные серии AL, ALS, ALR**   |  |  | | --- | --- | | AL 1896,  AL 2012,  AL 2015,  AL 2018 | ALR 1896  ALR 2010 | | ALS 8896,  ALS 8812,  AL S8815,  ALS8818 | ALR8896,  ALR8810 | |
| -2-  **Содержание**  1.Назначение изделия.  2.Технические характеристики и комплектность  3.Инструкция по сборке шкафов.  4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.  5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке**.**  **1.Назначение изделия.**  Шкаф металлический напольный предназначен для хранения различных документов в помещениях закрытого типа. Являются идеальным решением в коридорах и узких проходах, поскольку не требуют дополнительного пространства при открывании дверей, что позволяет рационально использовать площадь помещения и сэкономить место при оснащении архивных помещений.  **2.Технические характеристики**  2.1.Стандартная поставка-1 комплект шкафа в 2-х или 3-х коробках.  Сборка - с помощью саморезов и винтов  Открывание дверей шкафов ALR –правое/левое. Угол открывания дверей не менее 90 град.  Замок шкафов ALR (стандартно)- ригельный с ручкой.  Открывание дверей шкафов AL –двери раздвижные («купе»).  Замок шкафов AL (стандартно) – замок-кнопка.  Покрытие- краска полимерная порошковая, цвет (стандартно) светло серый RAL 7035.  Габаритные и массовые характеристики шкафов:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Технические  характеристики | | Модель шкафа | | | | | | | | | AL  2012 | AL  2015 | AL  2018 | AL  1896 | ALS  8812 | ALS  8815 | ALS  8896 | ALS  8818 | | Масса нетто не более, кг | | 73 | 86 | 105 | 59 | 32 | 38 | 27 | 56 | | Габаритные размеры шкафа в сборе, мм | | 2000x  1200x  450 | 2000х  1500х  450 | 2000x  1800x  450 | 1850х  960х  450 | 880х  1200х  450 | 880х  1500х  450 | 880х  960х  450 | 880x  1800x  450 | | Коробка  № 1 | Габариты,  мм | 1255 х  520 х  280 | 1930х  590х  95 | 2010х  500х  65 | 1015 х  520 х  250 | 1255 x  520 x  190 | 1550 х  520 х  190 | 1015 х  520 х  190 | 1840 х  520 х  190 | | Содержит, шт | Крыша-1  Дно-1  Полка-4  Фурнитура | Стенка зад.лев.-1  Полка-3  Стенка зад.прав-1  Фурнитура | Стенка боковая-2  Полка-2  Фурнитура | Крыша-1  Дно-1  Полка-3  Фурнитура | Крыша-1  Дно-1  Полка-1  Фурнитура | Крыша-1  Дно-1  Полка-1  Фурнитура | Крыша-1  Дно-1  Полка-1  Фурнитура | Крыша-1  Дно-1  Полка-1  Фурнитура | | Коробка  №2 | Габариты,  мм | 2030х670х130 | 2005х470  х135 | 1915х930  х40 | 1830х55  х130 | 920x670  х140 | 920х820  х140 | 920х550  х140 | 940х820х140 | | Содержит | Ст.задн.-2  Боковина-2  Дверь-2 | Боковина.-2  Стенка зад. сред.-1  Полка -1  Дно-1 | Дверь левая-1  Полка-2  Дверь правая-1 | Ст. задн.-2  Боковина-2  Дверь-2 | Ст.задн.-2  Боковина-2  Дверь-2 | Ст.задн.-3  Боковина-2  Дверь-2 | Ст.задн-2  Боковина-2  Дверь-2 | Ст.задн-3  Боковина-2  Дверь-2 | | Коробка  №3 | Габариты,  мм |  | 1930х770х  80 | 1930х640х  115 |  |  |  |  |  | | Содержит,  шт |  | Дверь правая-1  Крыша-1  Дверь левая-1 | Стенка зад. сред-1  Стенка зад. лев.-1  Стенка зад. прав.-1  Дно-1  Крыша-1 |  |  |  |  |  | | Количество коробок, шт. | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   -3-   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Технические  характеристики | | Обозначение шкафа | | | | | ALR  2010 | ALR  1896 | ALR  8810 | ALR  8896 | | Масса нетто не более, кг | | 64 | 57 | 33 | 31 | | Габаритные размеры, мм | | 2000х1000х450 | 1850х950х458 | 880х1000х450 | 880х960х450 | | Коробка  № 1 | Габариты, мм | 1035х510х290 | 1020х510х290 | 1040x510x180 | 975х475х180 | | Содержит | Крыша-1шт  Дно-1шт  Полка-3шт  Фурнитура | Крыша-1шт  Дно-1шт  Полка-3шт  Фурнитура | Крыша-1шт  Дно-1шт  Полка-1шт.  Фурнитура | Крыша-1шт  Дно-1шт  Полка-1шт.  Фурнитура | | Коробка  № 2 | Габариты, мм | 2020х650х130 | 1830х550х130 | 890x525x120 | 890х515х120 | | Содержит | Стенка задняя-2шт  Боковина –2шт  Дверь 2шт | Стенка задняя-2шт  Боковина –2шт  Дверь 2шт | Стенка задняя-2шт Боковина–2шт  Дверь- 2шт | Стенка задняя-2шт  Боковина–2шт  Дверь- 2шт | | Количество упаковок, шт. | | 2 | 2 | 2 | 2 |   2.2 Комплектность   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **AL 2012** | **AL 2015** | **AL 2018** | **AL 1896** | **ALS 8812** | **ALS 8815** | **ALS 8896** | **ALS 8818** | | Дно, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Боковина, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Крыша, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Стенка задняя, шт. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | Дверь, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Полка, шт. | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Полкодержатель, шт. | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Винт самонарезающий φ4,8х12,шт. | 25 | 32 | 32 | 25 | 22 | 28 | 22 | 28 | | Винт М5х12, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Заклёпка пластиковая, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Ролик, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Замок, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Нижняя направляющая, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Паспорт-инструкция по сборке, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **ALR 2010** | **ALR 1896** | **ALR 8810** | **ALR 8896** | | Дно, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | Стенка боковая, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | | Крыша, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | Стенка задняя левая, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | Стенка задняя правая, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | Дверь левая, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | Дверь правая, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | Полка, шт. | 3 | 3 | 1 | 1 | | Полкодержатель, шт. | 12 | 12 | 4 | 4 | | Винт самонарезающий φ4,8х12, шт. | 25 | 25 | 22 | 22 | | Винт М4х12, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | | Петля правая, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | | Петля левая, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | | Замок ригельный, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | | Втулка пластиковая для ригеля, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | | Ригель, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | | Паспорт-инструкция по сборке, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| -4-  **3.Инструкция по сборке шкафов.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  | | | | | | ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. |  |  |  |  | |     х 4  **2**    **1**  х 4 |
| -5-    **3**     |  | | --- | | ALS 2015 , ALS 2018  Х 20  AL 2015 , AL 2018,  Х 24  AL 1896, AL 2012,  ALR 1896, ALR 2010  Х 17  ALS 8896, ALS 8812,  ALR 8896, ALR 8896  Х 14  **3**  **2**  **1**  **1**  **2** |   AL 1896, AL 2012,  AL 2015,AL 2018,  ALS 8896, ALS 8812  х4  **4**  *-ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS-*    **4**  х 8  **2**  **3** |
| -6-  AL 1896, AL 2012, AL 2015,  AL 2018, ALS 8896, ALS 8812    х 8 х4  **5**  *-ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS-*        2.Отрегулировать и предварительно  зафиксировать.  1.Выкрутить.      3.Окончательно зафиксировать  **6**  *-ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS-*   |  |  | | --- | --- | | AL 1896,  AL 2012,  AL 2015,  AL 2018,  ALS 8896,  ALS 8812 | Х 1 | |
| -7-    **7**  *-ТОЛЬКО ДЛЯ ALR-*  ALR 1896,ALR 2010,  ALR 8896,ALR 8896  х 4          ALR 1896,ALR 2010,  ALR 8896,ALR 8896  х 8  х 2 х 2  петля петля  левая правая        **9**  **8**  *-ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS-*  AL 1896,  AL 2012,  AL 2015,  AL 2018,  ALS 8896,  ALS 8812  х 8       |  |  |  | | --- | --- | --- | | AL 2012, AL 2015,  AL 2018, |  | Х 16 | | AL 1896,ALR 1896,  ALR 2010 |  | X12 | | ALS8812, ALS8815, ALS8896, ALS8818, ALR8810, ALR 8896 |  | X4 |   *-ТОЛЬКО ДЛЯ ALR-*  **10**  ALR 1896, ALR 2010,  ALR 8896, ALR 8896    х 4  \\192.168.2.4\mz1-shared\ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ\Техническая документация\Паспорта\DOC000482756.jpg |
| -8-   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.**  Допустимая равномерно распределённая нагрузка на полки шкафов серии AL, ALS и ALR.   |  |  | | --- | --- | | Модель  шкафа | Максимально допустимая равномерная нагрузка на полку, кг | | AL 1896, ALS 8896, ALR 1896, ALR 2010, ALR 8810 | 100 | | AL 2012, ALS 8812, AL 2015, ALS 8815 | 90 | | AL 2018, ALS 8818 | 75 |   4.1.Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством  4.2.Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлением от инструкции по сборке шкафов.  4.3.Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.  4.4..Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской упаковке.  4.5.Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 3 штук.  4.6.Транспортировать шкафы только в вертикальном положении.  **5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке**  5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем  условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.  5.2.Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи.  5.3.Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие  постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия не снижающие потребительские качества продукции  5.4.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».Предприятие изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.  5.6.Шкафы серий AL,ALS и ALR предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0 ˚С до 30˚С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст.(84-106,7)кПа  5.7. Шкаф соответствует требованиям нормативных документов ТУ 9693-003-45015418-2005,п.1.2,1.3,  ГОСТ 16371-2014, п. 5.2.30 и п.5.2.31   |  |  | | --- | --- | | Упаковщик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | Мастер участка упаковки  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | | Штамп ОТК | Дата упаковки  <<\_\_\_\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | Дата продажи: <<\_\_\_\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | | Подпись продавца  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | Ваш региональный дилер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | | |